**石大公路、西兴大桥（钱江三桥）日常养护工程 零星工程**

**公开选择文件**

**杭州交通高等级公路养护有限公司**

**2025年07月**

**目** **录**

第一章 选择公告

第二章 响应人须知

第三章 工程量清单

第四章 评选方法

第五章 响应文件格式

**第** **一** **章 选择公告**

杭州交通高等级公路养护有限公司，根据承建工程项目任务的需要，对石大公路、西兴大桥（钱江三桥）日常养护工程零星工程 合作单位进行公开选择，欢迎具备合格响应人资格的国内法人参加此次合作单位的预选择(因不可抗力因素导致选择人未中选本项目，本次选择活动无效)。

1. **项目名称**：石大公路、西兴大桥（钱江三桥）日常养护工程零星工程。
2. **项目概况：**石大公路日常小修项目石大快速路（高架部分：0k+674.123-2k+869.07（石石立交石大路1号桥墩为起点至公铁分离立交为终点）计2.195km，道路总宽25m，路面宽23.5m；地面部分：2k+869.07-5k+919.114计3.05km，道路总宽53.5m；路面宽39.5m）。

钱江三桥日常小修项目桥梁总长3910.47m，主桥长1280m，南引桥长103m，北引桥长2527.47m（主线桥长1211.55m，上匝道桥长659.92m，下匝道桥长656m），主桥桥面为双向六车道，每车道宽3.5米，中央设有宽3.2米的中央分隔带，两侧各设宽 2米的人行道，桥面铺装由一层厚6cm的30号混凝土现浇层和 5cm 厚沥青混凝土面层组成。

1. **选择内容**： 石大公路、西兴大桥（钱江三桥）日常养护工程零星工程，具体详见 工程量清单 。根据清单进行报价，并汇总报价。本工程涉及的废旧材料残值，由承包人负责回收处置，其残值处置收益归承包人所有。响应单位所报的价格应包括材料成本、运输费、包装费、劳务费、封道维护费、试验检测费及质检资料费、取样、保险、利润、税金、政策性文件规定的所有风险、责任等各项应有费用。

(1）项目地点：石大公路、钱江三桥；

(2）机械设备和人员要求：响应人投入本工程的人员必须保证满足选择人总体计划安排的施工需要，并保证相关机械设备必须到场，若涉及到特种作业的内容，作业人员需经过特殊工种培训，并持有专业主管部门签发的合格证上岗方可开展工作；

(3）安全要求：响应单位需采取有效措施，保障所有作业人员及财产的安全，并配备一名专职安全员，一名现场负责人，当进行养护维修作业时，应顺着交通流方向设置安全设施；当作业完成后，应逆着交通流方向撤除为养护维修作业而设置的有关安全设施，恢复正常交通；

(4）质量要求：严格按照设计文件、相关规范进行施工，工程必须达到设计要求和验收标准。

1. **工程工期**：2025年7月至2026年1月。
2. **响应人资格条件**

(1)在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格，营业执照在有效期内；具有独立承担民事责任能力；

(2)与选择人存在利害关系可能影响公正性的的法人、其他组织或者个人不得参加本项目选择活动；单位负责人为同一个人或存在控股、管理关系的不同单位不得参加同一项选择活动；

(3)本次项目：不接受联合体参加，不允许分包；

(4)法人身份证复印件、委托代理人复印件等盖章；

(5)营业执照、资质证书、安全生产许可证、开户许可证等必须真实有效；

(6)拟投入本项目主要负责人、技术和管理人员、特种作业人员（证书）。

1. **发布公告的媒介**

本次选择在杭州交通高等级公路养护有限公司官网(http://www.hzjtgdj.com/)上发布。

1. **响应文件递交**

(1)响应文件递交截止时间： 2025 年 7 月 22 日 15 时 00 分(北京时间)；

(2)响应文件递交地点:杭州市西湖区双浦镇枫桦东路66号三楼东侧杭州交通高等级公路养护有限公司；

(3)逾期送达或未密封应当予以拒收；

(4)有关本项目的其它事宜，请与选择人联系。

1. **联系方式**

(1)选择人：杭州交通高等级公路养护有限公司

(2)地址：杭州市西湖区双浦镇枫桦东路66号三楼东侧杭州交通高等级公路养护有限公司

(3)联系人姓名： 方 先 生

(4)电话：0571-88136593/17855867162

杭州交通高等级公路养护有限公司

2025 年 7 月 15 日

# 第二章 响应人须知

| **序号** | **条 款 名 称** | **编 列 内 容** |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 石大公路、西兴大桥（钱江三桥）日常养护工程零星工程 |
| 2 | 项目地点 | 浙江省杭州市 |
| 3 | 选择范围及服务期 | 详见选择公告 |
| 4 | 选择方式 | 🗹公开选择 🞎邀请选择 |
| 5 | 资格审查 | 🗹资格后审 |
| 6 | 响应人资格条件 | 详见第一章 选择公告 |
| 7 | 质量要求（施工质量控制目标） | 满足选择人要求 |
| 8 | 签字或盖章要求 | 按响应文件提供的格式签字或盖章。 |
| 9 | 响应文件份数 | **正本一份，可附副本。** |
| 10 | 装订要求 | 响应文件应按以下要求装订：可以采用胶装等方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页。 |
| 11 | 如有封套写明 | 选择人地址：杭州市西湖区双浦镇枫桦东路 66 号  选择名称：杭州交通高等级公路养护有限公司  石大公路、西兴大桥（钱江三桥）日常养护工程零星工程  在 2025 年 7 月 22 日 15 时 00 分(即开启时间)前不得开启 |
| 12 | 响应截止时间 | 2025 年 7 月 22 日 15 时 00 分 |
| 13 | 响应文件的拒收情形 | 纸质响应文件逾期送达、未送达指定地点或未按要求密封的。 |
| 14 | 是否退还响应文件 | 🗹否 □是 |
| 15 | 开启时间和地点 | 开启时间：同响应截止时间。  开启地点：同响应文件递交地点。 |
| 16 | 开启时应  携带的资料 | 如法定代表人参加的，必须随带本人身份证原件；如委托代理人参加的，必须随带本人身份证原件、授权委托书原件。 |
| 17 | 密封情况检查 | 由选择人或者其集体推选的代表检查响应文件的密封情况。 |
| 18 | 评审小组的组建 | 评审小组成员为5人（含5人）以上奇数组成。人员配置：实施部门代表2人、其他人员从公司专家库中抽取。 |
| 19 | 纪律要求 | 响应人不得在本次选择活动中相互串通或者与采购人串通，不得向选择人或者评审小组成员行贿谋取成交，不得以他人名义参加本次选择活动或者以其他方式弄虚作假骗取成交；响应人不得以任何方式干扰、影响评审工作。 |
| 20 | 异议投诉 | 1. 异议   潜在响应单位或者其他利害关系人对选择文件有异议的，应在递交截止之日前1个工作日内提出，联系方式：0571-88136593。  响应单位或者其他利害关系人对响应文件开启过程有异议的，应在开启响应文件现场向选择人提出，选择人应当场予以答复。  选择人将在收到异议之日起3天内作出答复；作出答复前，将暂停响应活动。  异议书应当包括下列主要内容：①异议人名称、地址、有效联系人、联系电话；②与异议事项有关的当事人的名称；③异议的具体事实、具体理由；④相关请求和主张；⑤有效的证据材料；⑥提起异议的日期。  异议人是法人的，异议书必须由其法定代表人或者授权代表签字并加盖公章；其他组织或者个人提出异议的，异议书必须由其主要负责人或者提出异议的本人签字，并附有效身份证明复印件。   1. 投诉   选择人逾期未答复异议事项，或者潜在响应单位或其他利害关系人对选择人的答复不满意，或者潜在响应单位或其他利害关系人认为本次采购活动违反法律、法规和规章规定的响应单位或其他利害关系人有权向本项目监督部门投诉。 |
| 21 | **需要补充的其他内容** | |
| 21.1 | 废选条款 | 1、响应人未同时满足本表格所列的全部条件；  2、响应人未在选择文件规定的时间内，将响应文件递交到指定地点；  3、响应人在一份响应文件中对同一选择项目报有两个或多个报价，且未书面声明以哪个报价为准的；  4、改变选择文件提供的工程量清单中的项目名称、计量单位、工程数量的；  5、经评审小组认定响应人以低于成本价报价，恶意竞争的。 |
| 21.2 | 重新选择 | 有下列情形之一的，选择人将重新选择：  (1) 响应截止时间止，响应人少于 3 个的；  (2) 经评审小组评审后否决所有响应文件的；  (3) 中选人无正当理由拒签合同的，或者中选人放弃中选或因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中选结果的违法行为等情形，中选人不符合中选条件的；  (4) 法律规定的其他情形。 |
| 21.3 | 其他 | 本选择由杭州交通高等级公路养护有限公司项目管理中心制定并负责解释。 |

1. **工程量清单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：石大公路、西兴大桥（钱江三桥）日常养护工程零星工程 | | | | | | |
| 细目号 | 细目名称 | 单位 | 工程数量 | 含税单价（元） | 金额（元） | 备注 | |
|
| 石大快速路 第 400 章 桥梁、涵洞（其他项目） | | | | | | | |
| 402-2 | 修复排水系统 |  |  |  |  |  | |
| -a | 泄水管(Φ110mm) | m | 100 |  |  |  | |
| -b | 泄水管(Φ160mm) | m | 50 |  |  |  | |
| -c | 泄水孔修复 | 个 | 2 |  |  |  | |
| -d | PE-DN32给水管 | m | 100 |  |  |  | |
| -e | PE-DN50给水管 | m | 100 |  |  |  | |
| -f | PE-DN63给水管 | m | 100 |  |  |  | |
| -g | 电磁阀 | 个 | 5 |  |  |  | |
| -h | 滴灌系统滴剑恒压管 | 套 | 500 |  |  |  | |
| 西兴大桥（钱江三桥） 第 400 章 桥梁与涵洞（二类项目） | | | | | | | |
| 401-3 | 观光道护栏油漆 | 延米 | 100 |  |  |  | |
| 401-4 | 人行楼梯油漆 | 延米 | 100 |  |  |  | |
| 401-5 | 行车道护栏扶手油漆 | 延米 | 200 |  |  |  | |
| 401-6 | 水泥混凝土护栏 |  |  |  |  |  | |
| -a | 水泥混凝土护栏破损修复(含涂装修复) | m³ | 10 |  |  |  | |
| -b | 水泥混凝土护栏表面涂装修复 | ㎡ | 10 |  |  |  | |
| -c | 水泥混凝土护栏锈胀修复(含涂装修复) | ㎡ | 10 |  |  |  | |
| -d | 防眩板底座混凝土油漆修复(含涂装修复) | ㎡ | 10 |  |  |  | |
| 402-1 | 桥梁结构 |  |  |  |  |  | |
| -e | 沥青混凝土路面维修 | ㎡ | 250 |  |  |  | |
| -f | 10cm早强快硬C50钢筋水泥混凝土 | ㎡ | 30 |  |  |  | |
| 西兴大桥（钱江三桥） 第 700 章 景观设计及环境保护工程（二类项目） | | | | | | | |
| 703 | 隔音屏(2m\*3m)更换 | m | 6 |  |  |  | |
| 704 | 径流系统 |  |  |  |  |  | |
| 704-1 | 上部设施 |  |  |  |  |  | |
| -a | DN150mmPVC 连接管 | m | 32 |  |  |  | |
| -b | DN200mmPVC 连接管 | m | 50 |  |  |  | |
| -c | 直径110mm截落水管 | m | 200 |  |  |  | |
| -d | 直径160mm截落水管 | m | 50 |  |  |  | |
| -f | DN200UPVC雨水斗 | 只 | 6 |  |  |  | |
| 704-2 | 供配电及照明系统 |  |  |  |  |  | |
| -a | 护栏灯（16W） | 套 | 30 |  |  |  | |
| -b | 主箱室照明（40W） | 套 | 900 |  |  |  | |
| -c | 路灯灯头（180W） | 套 | 40 |  |  |  | |
| -d | 洗墙灯（36W） | 套 | 15 |  |  |  | |
| -e | 护栏上部点光源（2W） | 套 | 5 |  |  |  | |
| -f | 格栅灯（10W） | 套 | 5 |  |  |  | |
| -g | 点光源线缆(YJV-1KV-5x6) | m | 600 |  |  |  | |
| -h | 格栅(1平方/套) | 套 | 60 |  |  |  | |
| 西兴大桥（钱江三桥） 第 1100 章 计日工计价表 | | | | | | | |
| 1100-1 | 计日工 |  |  |  |  |  | |
| -a | 班长 | 工日 | 10 |  |  |  | |
| -b | 技术工 | 工日 | 50 |  |  |  | |
| -c | 普工 | 工日 | 50 |  |  |  | |
| 1100-2 | 机械台班 |  |  |  |  |  | |
| -a | 登高车(H≤10m) | 台班 | 10 |  |  |  | |
| -b | 登高车(H＞10m) | 台班 | 10 |  |  |  | |
| -e | 载货汽车（1.5t以内） | 台班 | 10 |  |  |  | |
| -f | 预警车 | 台班 | 10 |  |  |  | |
| -g | 自卸车（5t） | 台班 | 10 |  |  |  | |
| -s | 防撞车 | 台班 | 5 |  |  |  | |
| 合计金额（元） | | | |  | |  | |

**第四章评选办法**

**一、本次选择采用：**

🗹经评审的最低价法。

**第五章响应文件格式**

详见下一页

**石大公路、西兴大桥（钱江三桥）日常养护工程 零星工程**

**响应文件**

单位（盖章）：

日期： 年 月 日

**一** **、响** **应** **函**

**杭州交通高等级公路养护有限公司：**

1. 我方仔细研究了  石大公路、西兴大桥（钱江三桥）日常养护工程零星工程 项目选择文件(包括补充文件)的全部内容，同意接受选择文件的全部内容和文件。本 石大公路、西兴大桥（钱江三桥）日常养护工程零星工程项目我方的总报价为：大写 元(小写： )(🗹含税🞎不含税)。服务时间满足选择文件要求 ,服务质量满足选择文件要求。

2. 我方承诺在响应期内不修改、不撤销响应文件。

3.我方已详细审查全部选择文件、包括修改文件(如需要修改)以及全部参考资料和有关附件。 我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4.我方同意按照选择人要求提供与其选择有关的一切数据和资料。 5.如我方中选：

(1)我方承诺在合同约定的期限内完成所有服务内容。

(2)我方承诺接受你方对服务范围的调整。

6.我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

7.本响应函及响应文件其它组成部分在提交日后的90天之内有效，在此期限届满之前，本响 应函及响应文件其它组成部分将始终对我方具有约束力并可随时被采纳。

8. (其他补充说明)。

响应单位：(盖单位公章)

法定代表人或其委托代理人：(签字或盖章) 日 期 ： 年 月 日

**二、法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明**

**的授权委托书**

**法定代表人身份证明**

响应单位名称： 地址： 成立时间： 年 月 日。

姓名： 性别： 年龄： 职务： 身份证号码： 系 (响 应单位)的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

响应单位：(盖单位公章)

日 期 ： 年 月 日

|  |
| --- |
| 法定代表人身份证复印件粘贴处(正、反面) |

注：法定代表人参加开启的，须随带本人身份证或驾驶证或公安机关出具的临时身份证明或港澳台胞证或护照原件（其他诸如市民卡等无效）和法定代表人身份证明原件。

**三、授权委托书**

本人 (姓名)系 (响应单位名称)的法定代表人， 现委托 (姓名)为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、 补正、递交、撤回、修改 (项目名称)响应文件、签订合同和处理有关事 宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

附件：委托代理人身份证复印件

响应单位：(盖单位公章)

法定代表人：(签字或盖章) 身份证号码：

委托的代理人：(签字或盖章)

身份证号码：

日期： 年 月 日

|  |
| --- |
| 委托代理人身份证复印件粘贴处(正、反面) |

**四、报价单格式**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：石大公路、西兴大桥（钱江三桥）日常养护工程零星工程 | | | | | | |
| 细目号 | 细目名称 | 单位 | 工程数量 | 含税单价（元） | 金额（元） | 备注 | |
|
| 石大快速路 第 400 章 桥梁、涵洞（其他项目） | | | | | | | |
| 402-2 | 修复排水系统 |  |  |  |  |  | |
| -a | 泄水管(Φ110mm) | m | 100 |  |  |  | |
| -b | 泄水管(Φ160mm) | m | 50 |  |  |  | |
| -c | 泄水孔修复 | 个 | 2 |  |  |  | |
| -d | PE-DN32给水管 | m | 100 |  |  |  | |
| -e | PE-DN50给水管 | m | 100 |  |  |  | |
| -f | PE-DN63给水管 | m | 100 |  |  |  | |
| -g | 电磁阀 | 个 | 5 |  |  |  | |
| -h | 滴灌系统滴剑恒压管 | 套 | 500 |  |  |  | |
| 西兴大桥（钱江三桥） 第 400 章 桥梁与涵洞（二类项目） | | | | | | | |
| 401-3 | 观光道护栏油漆 | 延米 | 100 |  |  |  | |
| 401-4 | 人行楼梯油漆 | 延米 | 100 |  |  |  | |
| 401-5 | 行车道护栏扶手油漆 | 延米 | 200 |  |  |  | |
| 401-6 | 水泥混凝土护栏 |  |  |  |  |  | |
| -a | 水泥混凝土护栏破损修复(含涂装修复) | m³ | 10 |  |  |  | |
| -b | 水泥混凝土护栏表面涂装修复 | ㎡ | 10 |  |  |  | |
| -c | 水泥混凝土护栏锈胀修复(含涂装修复) | ㎡ | 10 |  |  |  | |
| -d | 防眩板底座混凝土油漆修复(含涂装修复) | ㎡ | 10 |  |  |  | |
| 402-1 | 桥梁结构 |  |  |  |  |  | |
| -e | 沥青混凝土路面维修 | ㎡ | 250 |  |  |  | |
| -f | 10cm早强快硬C50钢筋水泥混凝土 | ㎡ | 30 |  |  |  | |
| 西兴大桥（钱江三桥） 第 700 章 景观设计及环境保护工程（二类项目） | | | | | | | |
| 703 | 隔音屏(2m\*3m)更换 | m | 6 |  |  |  | |
| 704 | 径流系统 |  |  |  |  |  | |
| 704-1 | 上部设施 |  |  |  |  |  | |
| -a | DN150mmPVC 连接管 | m | 32 |  |  |  | |
| -b | DN200mmPVC 连接管 | m | 50 |  |  |  | |
| -c | 直径110mm截落水管 | m | 200 |  |  |  | |
| -d | 直径160mm截落水管 | m | 50 |  |  |  | |
| -f | DN200UPVC雨水斗 | 只 | 6 |  |  |  | |
| 704-2 | 供配电及照明系统 |  |  |  |  |  | |
| -a | 护栏灯（16W） | 套 | 30 |  |  |  | |
| -b | 主箱室照明（40W） | 套 | 900 |  |  |  | |
| -c | 路灯灯头（180W） | 套 | 40 |  |  |  | |
| -d | 洗墙灯（36W） | 套 | 15 |  |  |  | |
| -e | 护栏上部点光源（2W） | 套 | 5 |  |  |  | |
| -f | 格栅灯（10W） | 套 | 5 |  |  |  | |
| -g | 点光源线缆(YJV-1KV-5x6) | m | 600 |  |  |  | |
| -h | 格栅(1平方/套) | 套 | 60 |  |  |  | |
| 西兴大桥（钱江三桥） 第 1100 章 计日工计价表 | | | | | | | |
| 1100-1 | 计日工 |  |  |  |  |  | |
| -a | 班长 | 工日 | 10 |  |  |  | |
| -b | 技术工 | 工日 | 50 |  |  |  | |
| -c | 普工 | 工日 | 50 |  |  |  | |
| 1100-2 | 机械台班 |  |  |  |  |  | |
| -a | 登高车(H≤10m) | 台班 | 10 |  |  |  | |
| -b | 登高车(H＞10m) | 台班 | 10 |  |  |  | |
| -e | 载货汽车（1.5t以内） | 台班 | 10 |  |  |  | |
| -f | 预警车 | 台班 | 10 |  |  |  | |
| -g | 自卸车（5t） | 台班 | 10 |  |  |  | |
| -s | 防撞车 | 台班 | 5 |  |  |  | |
| 合计金额（元） | | | |  | |  | |

说明：

1、报价清单价中发票种类及税率为：增值税 发票，税率 %；

2、该单价包含：税金、材料费、人工费、机械费、封道维护费、项目巡查费、驻地建设费、保险费、标牌等一切关于 石大公路、西兴大桥（钱江三桥）日常养护工程零星工程的费用。在合同期内，响应人必须配备石大公路、钱江三桥日常养护工程相关的机械设备，统一服装、安全帽，配合选择人应急抢险；

3、本项目涉及拆除、挖出的废旧材料由响应人负责回收处置，其残值处置收益归响应人所有。

本人 ,代表 公司特此声明：本次报价是我单位在对本 次报价活动再次慎重考虑后的报价，我单位自愿承担本次报价的一切责任，同意以该单价签订合同， 并承诺全面履行合同，绝不反悔。

响 应 单 位 ： ( 盖 章 )

法定代表人或委托人：(盖章或签字)

联系人电话：

1. **承** **诺** **书**

致杭州交通高等级公路养护有限公司：

通过对贵单位 石大公路、西兴大桥（钱江三桥）日常养护工程零星工程 选择文件认真研究后，我单位郑重承诺：

1.我单位完全接受贵方选择文件的各项要求，保证在实施过程中，坚决执行合同约定，承担合同 责任，并全面履行合同义务。

2.我方在响应、合同签署阶段已对选择文件进行详细核查，对其做出的判断和决策负责，在合 同履行过程中不因上述问题向甲方提出任何索赔。

3.我方保证接到中选通知后，按响应文件及合同协议书的要求，及时做好人员、设备、物资的 安排；并随时接受贵单位的检查和验收。如合同履行过程中，我方未达到贵方要求和自身承诺，自 愿接受贵方调整工程任务，直至解除合同的一切处理，并承担一切责任。

4.我方服从贵方、业主要求和总体进度安排，无条件接受贵方对我方的安排及内容调整，并承 诺绝不以此作为借口提出增加费用要求。

5.施工过程中，若因我方人员或设备原因引起的窝工及误工，贵方由此产生的一切损失均有我方承担。

6.在实施过程中坚决做到安全生产，绝不偷工减料，不发生安全质量事故或问题。如出现安全质量事故，造成的一切损失由我方承担。

7. 我方在报价时（含二、三次报价）已充分考虑到实施中的各种影响因素及可能出现的各种风险，实施过程中决不提出涨价及补偿要求。

8.我方确保所承担任务按贵方规定时间完工，如因我方原因造成工期延长，自愿接受贵方处罚。

9.在双方合同执行过程中，我方将严格执行合同条款约定，全面履行合同义务和责任，服从贵方管 理和领导，全面执行贵方的各项管理制度。

10.我方承诺签订合同后，将及时为拟投入本工程的我方全部人员、财产、机械设备购买保险。 若因我方自身原因造成人员伤亡、设备的毁坏，我单位将自行承担一切损失和责任，保证不再要求贵方承担经济损失补偿。

响应单位：(盖公章)

法定代表人或授权委托人：(盖章或签字) 日 期 ： 年 月 日

**六、响应人认为有必要的其他材料**

1、包括营业执照、资质证书、安全生产许可证、开户许可证等（复印件必须加盖单位公章）