# 仓泽云庭小区周边新增污水管道项目

# 专项作业公开选择文件

# 杭州交通高等级公路养护有限公司

# 2025 年 7 月

# 目 录

# 第一章 选择公告

# 第二章 响应人须知

# 第三章 报价清单

# 第四章 评选方法

# 第五章 响应文件格式

# 第一章 选择公告

杭州交通高等级公路养护有限公司，根据承建工程项目任务的需要，对 仓泽云庭小区周边新增污水管道项目专项作业 合作单位进行公开选择。欢迎具备合格响应人资格的国内法人参加此次合作单位的选择。

**1、报价需知：**

（1）本次选择工程内容为：专项作业，详见报价清单 。

（2）请各响应人进行综合报价，按我公司提供工程量清单及预算总价，以下浮率形式填报价格。响应人所报的价格包含人工费、材料费及所有相关措施、安装、拆卸、临时设施、交通安全维护、试验检测、取样、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用等。

（3）各施工队伍自行考虑食宿及驻地办公，项目部配合办理相关手续，但必须按项目标准化要求进行建设，并达到业主的标准化要求，相关费用包含在综合单价内。

（4）质量、安全、进度要求：

①质量：要严格按照相关规范、要求进行施工，工程必须达到设计要求和验收标准。

②进度计划要求：满足选择人总体工程施工进度安排，接受并执行本项目业主和建设管理单位下达的施工进度计划。

③机械设备和人员要求：响应人投入本工程的人员必须保证满足选择人总体计划安排的施工需要，并保证相关机械设备必须到场。

④安全要求：在实施和完成本合同工程及其缺陷修复的整个过程中，响应人应该严格执行《公路工程施工安全技术规程》（JTG F-90-2015）、《公路养护安全作业规程》（JTG H30-2015）规范的要求。采取有效措施，保障所有在现场工作人员及财产的安全，并做到必须配备1名专职的安全员，每个作业区配备至少2名安全协管员；特殊工种应经过专业培训，并持有专业主管部门签发的合格证上岗。

⑤文明施工要求：现场文明施工必须满足选择人要求，具体要求待进场后由安全部交底，响应人必须无条件执行。

**2、暂定工期**：60日历天。（实际开工日期以甲方书面通知为准）

**3、施工地点：杭州市余杭区仓前街道**。

**4、响应人资格条件**

（1）在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格，营业执照在有效期内；具有独立承担民事责任能力；

（2）与选择人存在利害关系可能影响公正性的的法人、其他组织或者个人不得参加本项目选择活动；单位负责人为同一个人或存在控股、管理关系的不同单位不得参加同一项选择活动；

（3）本次项目：不接受联合体参加，不允许分包；

（4）营业执照、资质等级证书、安全生产许可证等必须真实有效；

（5）完成的类似项目情况表（如有）；

（6）拟委派的主要管理、技术和特殊工种人员；

（7）拟投入本工程主要施工机械设备表。

**5、选择文件的获取**

（1）本项目选择文件 (补充、澄清、修改文件) 以网上下载方式发放。如需图纸请自行联系本项目联系人获取。

（2）澄清、补充、修改等更正补充公告请自行登录杭州交通高等级公路养护有限公司门户网站进行下载，不再另行通知。

**6、响应文件的编制**（格式按附后要求填写）

（1）响应函；

（2）法定代表人身份证明及授权委托书；

（3）报价清单；

（4）拟委派的主要管理、技术和特殊工种人员一览表；

（5）拟投入本工程主要施工机械设备表；

（6）完成的类似项目情况表（如有）；

（7）承诺书；

（8）资格审查资料；

（9）其它材料。

**7、响应文件递交**

（1）响应文件递交截止时间： 2025 年 8 月 1 日 14 时 00 分（北京时间）。

（2）响应文件递交地点：杭州市西湖区双浦镇枫桦东路66号三楼东侧杭州交通高等级公路养护有限公司。

（3）逾期送达或未密封应当予以拒收。

（4）有关本项目的其它事宜，请与选择人联系。

**8、发布公告的媒介**

本次选择在杭州交通高等级公路养护有限公司官网(http://www.hzjtgdj.com/)上发布。

**9、联系方式**

选择人：杭州交通高等级公路养护有限公司

地 址：杭州市西湖区双浦镇枫桦东路66号三楼东侧杭州交通高等级公路养护有限公司

联系人姓名： 叶先生

电话：0571-88136593

 公告发布时间： 2025 年 7 月 29 日

杭州交通高等级公路养护有限公司

# 第二章 响应人须知

| **序号** | **条 款 名 称** | **编 列 内 容** |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 仓泽云庭小区周边新增污水管道项目专项作业 |
| 2 | 项目地点 | 杭州市余杭区 |
| 3 | 选择范围及服务期 | 详见选择公告 |
| 4 | 选择方式 | 🗹公开选择 🞎邀请选择 |
| 5 | 资格审查 |  🗹资格后审 |
| 6 | 响应人资格条件 | 详见第一章 选择公告 |
| 7 | 质量要求（施工质量控制目标） | 满足选择人要求 |
| 8 | 签字或盖章要求 | 按响应文件提供的格式签字或盖章。 |
| 9 | 响应文件份数 | **正本一份，可附副本。** |
| 10 | 装订要求 | 响应文件应按以下要求装订：可以采用胶装等方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页。 |
| 11 | 如有封套写明 | 响应文件封套响应人名称： （盖章）选择人名称：杭州交通高等级公路养护有限公司仓泽云庭小区周边新增污水管道项目专项作业响应文件在 2025 年 8 月 1 日 14 时 00 分前不得开启 |
| 12 | 响应截止时间 | **2025 年 8 月 1 日 14 时 00 分** |
| 13 | 响应文件的拒收情形 | 纸质响应文件逾期送达、未送达指定地点或未按要求密封的。 |
| 14 | 是否退还响应文件 | 🗹否 □是 |
| 15 | 开启时间和地点 | 开启时间：同响应截止时间。开启地点：同响应文件递交地点。 |
| 16 | 开启时应携带的资料 | 如法定代表人参加的，必须随带本人身份证原件；如委托代理人参加的，必须随带本人身份证原件、授权委托书原件。 |
| 17 | 密封情况检查 | 由选择人或者其集体推选的代表检查响应文件的密封情况。 |
| 18 | 评审小组的组建 | 评审小组成员为5人（含5人）以上奇数组成。人员配置：实施部门代表2人、其他人员从公司专家库中抽取。 |
| 19 | 候选合作单位公示媒介 | 公示媒介：杭州交通高等级公路养护有限公司(https://www.hzjtgdj.com)公示信息：采购人名称，采购项目名称，拟中选单位名称、中选价等。公示期一般为3天，特殊情况可酌情考虑缩短或延长公告时间。 |
| 20 | 纪律要求 | 响应人不得在本次选择活动中相互串通或者与采购人串通，不得向选择人或者评审小组成员行贿谋取成交，不得以他人名义参加本次选择活动或者以其他方式弄虚作假骗取成交；响应人不得以任何方式干扰、影响评审工作。 |
| 21 | 异议投诉 | 1. 异议

潜在响应单位或者其他利害关系人对选择文件有异议的，应在递交截止之日前1个工作日内提出，联系方式：0571-88136593。响应单位或者其他利害关系人对响应文件开启过程有异议的，应在开启响应文件现场向选择人提出，选择人应当场予以答复。选择人将在收到异议之日起3天内作出答复；作出答复前，将暂停响应活动。异议书应当包括下列主要内容：①异议人名称、地址、有效联系人、联系电话；②与异议事项有关的当事人的名称；③异议的具体事实、具体理由；④相关请求和主张；⑤有效的证据材料；⑥提起异议的日期。异议人是法人的，异议书必须由其法定代表人或者授权代表签字并加盖公章；其他组织或者个人提出异议的，异议书必须由其主要负责人或者提出异议的本人签字，并附有效身份证明复印件。1. 投诉

选择人逾期未答复异议事项，或者潜在响应单位或其他利害关系人对选择人的答复不满意，或者潜在响应单位或其他利害关系人认为本次采购活动违反法律、法规和规章规定的响应单位或其他利害关系人有权向本项目监督部门投诉。 |
| 22 | **需要补充的其他内容** |
| 22.1 | 废选条款 | 1、响应人未同时满足本表格所列的全部条件；2、响应人未在选择文件规定的时间内，将响应文件递交到指定地点；3、响应人在一份响应文件中对同一选择项目报有两个或多个报价，且未书面声明以哪个报价为准的；4、改变选择文件提供的工程量清单中的项目名称、计量单位、工程数量的；5、经评审小组认定响应人以低于成本价报价，恶意竞争的。 |
| 22.2 | 重新选择 | 有下列情形之一的，选择人将重新选择：(1) 响应截止时间止，响应人少于 3 个的；(2) 经评审小组评审后否决所有响应文件的；(3) 中选人无正当理由拒签合同的，或者中选人放弃中选或因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中选结果的违法行为等情形，中选人不符合中选条件的；(4) 法律规定的其他情形。 |
| 22.3 | 其他 | 本选择由杭州交通高等级公路养护有限公司项目管理中心制定并负责解释。 |

#  报价清单

项目名称：仓泽云庭小区周边新增污水管道项目专项作业

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 细目名称 | 单位 | 数量 | 含税预算总价（元） | 报价下浮率 | 下浮后含税总价（元） |
| 1 | 专项作业 | 项 | 1 | 853544 |  |  |
| 合计（元） |  |

具体清单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 含税单价（元） | 小计（元） |
| 一 | 道路工程 |  |  |  |  |
|  | 一、人行道 |  |  |  |  |
| 1 | 拆除人行道1、挖除人行道，含垃圾外运、消纳等，运距由投标人自行考虑 | m2 | 11 | 150.41 | 1654.51 |
| 2 | 人行道整形碾压1、路床（槽）整形 人行道整形碾压 | m2 | 11 | 1.94 | 21.34 |
| 3 | 人行道块料铺设1、6cm透水步砖2、3cm 粗砂干拌掺硬水泥3、透水土工布4、15cmC20无砂大孔砼5、15cm级配碎石6、30cm塘渣回填（粒径≤10cm，压实度不小于92%） | m2 | 11 | 282.73 | 3110.03 |
|  | 二、车行道 |  |  |  |  |
| 4 | 铣刨路面1、老路铣刨，含垃圾外运、消纳等，运距由投标人自行考虑；2、残值回收综合考虑 | m2 | 101.9 | -6.17 | -628.72 |
| 5 | 透层、粘层1、乳化沥青（0.5+0.1L/M）粘层油(PC-3) | m2 | 101.9 | 1.5 | 152.85 |
| 6 | 沥青混凝土1、4cm 沥青马蹄脂碎石混合料（SMA-13）2、适用于已建段调平，详01号纵断面联系单 | m2 | 101.9 | 72.3 | 7367.37 |
| 7 | 沥青混凝土1、8cm 粗粒式沥青砼(AC-25C)（原生） | m2 | 101.9 | 94.91 | 9671.33 |
| 8 | 封层1、乳化沥青（0.5+0.1L/M）粘层油(PC-3) | m2 | 101.9 | 4.42 | 450.4 |
| 9 | 水泥混凝土30cmC30混凝土 | m2 | 101.9 | 142.96 | 14567.62 |
| 10 | 碎石10cm级配碎石垫层 | m2 | 101.9 | 23.45 | 2389.56 |
| 11 | 山皮石120cm塘渣回填（）粒径≤10cm，压实度不小于92% | m2 | 101.9 | 161.12 | 16418.13 |
| 12 | 安砌侧（平、缘）石1、花岗岩路缘石15×35×100cm，2cmM10水泥砂浆，C20素砼护膀 | m | 4.4 | 145.43 | 639.89 |
| 13 | 安砌侧（平、缘）石1、12×12×100cm花岗岩平石，2cmM10水泥砂浆2、8×10×50cm 现浇C25透水混凝土 | m | 4.4 | 36.62 | 161.13 |
|  | 三、措施项目费 |  |  |  |  |
| 14 | 组织措施项目费 | 项 | 1 | 1293.5 | 1293.5 |
| 15 | 技术措施项目费 | 项 | 1 | 261641.75 | 261641.75 |
|  | 四、规费 |  |  |  |  |
| 16 | 规费 | 项 | 1 | 2088.98 | 2088.98 |
|  | 五、税金 |  |  |  |  |
| 17 | 税金 | 项 | 1 | 28889.97 | 28889.97 |
| 小计（元） |  |  | 349889.64 |
| 二 | 管线工程 |  |  |  |  |
|  | 一、土方工程 |  |  |  |  |
| 1 | 挖沟槽土方 | m3 | 234.62 | 5.12 | 1201.25 |
| 2 | 回填方回填级配砂石，（粗砂、碎石=3:7） | m3 | 75.5 | 279.2 | 21079.6 |
| 3 | 换填垫层管道基础换填砂垫层 | m3 | 26 | 307.09 | 7984.34 |
| 4 | 回填方1、素土回填夯实 | m3 | 18.62 | 14.2 | 264.4 |
| 5 | 余方弃置 | m3 | 213.21 | 51.02 | 10877.97 |
| 6 | 渣土消纳处置费用 | m3 | 213.21 | 82.57 | 17604.75 |
|  | 二、污水工程 |  |  |  |  |
| 7 | 混凝土井污水检查井（平均井深3400mm）：1、尺寸：1100\*1100钢筋混凝土井2、井筒采用M10水泥砂浆砌筑MU15砖,井室采用C30/P6钢筋砼3、200厚C30/P6钢筋混凝土底板，100厚C15素混凝土垫层，120mmC30/P6钢筋混凝土顶板4、检查井井盖、座采用φ700自调式防盗防沉降重型球墨铸铁井盖、座(D400级),且检查井内均设置聚乙烯安全网(可以承重350kg以上重量),所有检查井均安装钢塑爬梯(做法详见06MS201-6,16)和设置窝脚(做法及要求详见02S515-146、148、149),井盖上印有"雨"的字样5、含钢筋、模板等，具体做法详见图纸 | 座 | 4 | 11140.64 | 44562.56 |
| 8 | 铸铁管球墨铸铁管DN400污水管，150厚砂石，（粗砂、碎石=3:7）垫层，闭水试验 | m | 20 | 449.96 | 8999.2 |
| 9 | 塑料管PE实壁管DN400污水管牵引施工，含拖拉管设备进出场费，开挖拖拉管施工工作面 | m | 127 | 816.98 | 103756.46 |
| 10 | 拆除管道现状污水管道挖除DN200 | m | 6 | 150 | 900 |
| 11 | 拆除井现状污水井挖除 | 座 | 1 | 3000 | 3000 |
|  | 三、措施项目费 |  |  |  |  |
| 12 | 组织措施项目费 | 项 | 1 | 13145.46 | 13145.46 |
| 13 | 技术措施项目费 | 项 | 1 | 207462.03 | 207462.03 |
|  | 四、规费 |  |  |  |  |
| 14 | 规费 | 项 | 1 | 21229.76 | 21229.76 |
|  | 五、税金 |  |  |  |  |
| 15 | 税金 | 项 | 1 | 41586.1 | 41586.1 |
| 小计（元） |  |  | 503653.88 |
| 合计（元） |  |  | 853544 |

#  评选办法

一、 基本原则：

1.评审应遵循公平、公正、科学、择优的原则。

2.本次评审为递交响应文件的所有合格供应商提供公平的竞争机会。

3.评审小组将遵循公平、公正的竞争原则，严格按照选择文件的要求，对响应文件、澄清及承诺文件等进行分析、评价，并确定中选单位。

二、评审程序：

1.组建评审小组

由选择人根据本次选择的特点组建评审小组，成员人数见本选择文件响应人须知。

2.评审小组工作原则

评审小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据选择文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应选择文件的响应文件按无效响应处理。

3.评审程序和内容

(1)本项目选择由选择人主持，宣布评审的有关事项。

(2)评审小组按照选择文件的要求和规定，首先对所有响应单位的响应文件进行形式评审，凡响应文件不符合选择文件要求的，经评审小组询问核实并认定后，作无效响应处理，其响应文件不再进入下一环节的评审。

(3)评审小组对通过形式评审的响应单位就报价等要素进行评审。

(4)完成选择报告，推荐候选合作单位。

三、本次选择采用：

🗹经评审的最低价法。

1. **响应文件格式**

详见下一页

# **仓泽云庭小区周边新增污水管道项目**

# 专项作业**响应文件**

响应人： （盖单位公章）

 年 月 日

**一、响 应 函**

**杭州交通高等级公路养护有限公司**：

1. 我方仔细研究了 仓泽云庭小区周边新增污水管道项目专项作业 项目选择文件（包括补充文件）的全部内容，同意接受选择文件的全部内容和文件，严格履行公选文件之所有规定，完全接受本项目中选下浮率作为签订合同和工程结算的依据。本项目我方下浮后的总报价为:大写 元（小写：￥ ）(🗹含税🞎不含税)，下浮率为 %。服务时间 满足选择文件要求 ，服务质量 满足选择文件要求 。

2．我方承诺在响应期内不修改、不撤销响应文件。

3．我方已详细审查全部选择文件、包括修改文件(如需要修改)以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4. 我方同意按照选择人要求提供与其选择有关的一切数据和资料。

5．如我方中选：

（1）我方承诺在合同约定的期限内完成所有服务内容。

（2）我方承诺接受你方对服务范围的调整。

6．我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

7．本响应函及响应文件其它组成部分在提交日后的 90 天之内有效，在此期限届满之前，本响应函及响应文件其它组成部分将始终对我方具有约束力并可随时被采纳。

8． （其他补充说明）。

响应单位： （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）

日 期： 年 月 日

**二、法定代表人身份证明及授权委托书**

**（一）法定代表人身份证明**

响应单位名称： 地址：

成立时间： 年 月 日。

姓名： 性别： 年龄： 职务：

身份证号码： 系 （响应单位）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

 响应单位： （盖单位公章）

 日期： 年 月 日

|  |
| --- |
| 法定代表人身份证扫描件（正、反面） |

**（二）授权委托书**

本人 （姓名）系 （响应单位名称）的法定代表人，现委托 （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 （项目名称）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

附件：委托代理人身份证复印件

 响应单位： （盖单位公章）

 法定代表人： （签字或盖章）

 身份证号码：

 委托的代理人： （签字或盖章）

 身份证号码：

 日期： 年 月 日

|  |
| --- |
| 委托代理人身份证扫描件（正、反面） |

**三、报价清单**

项目名称：仓泽云庭小区周边新增污水管道项目专项作业

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 细目名称 | 单位 | 数量 | 含税预算总价（元） | 报价下浮率 | 下浮后含税总价（元） |
| 1 | 专项作业 | 项 | 1 | 853544 |  |  |
| 合计（元） |  |

说明：

1、具体清单见附件。

2、报价清单价中发票种类及税率为： 增值税 发票，税率 % 。

3、城市建设税、教育附加费、地方教育费附加、印花税等税费及销进项税价引起的价差在结算时据实扣除。

4、报价单所列预算总价为预估结算上报金额，具体清单子项、数量是估算的或是预计的数量，仅作为报价的共同基础，考虑项目存在工程量增减、子项变化以及第三方审计，报价金额不能作为最终结算与支付的依据，实际支付以第三方审计报告批复的子项及单价，并按报价下浮率结合实际完成工程量计算支付。

5、本表可根据实际情况调整；内容较多时可另行附件。

本人 ，代表 公司特此声明：本次报价是我单位在对本次报价活动再次慎重考虑后的报价，我单位自愿承担本次报价的一切责任，同意签订合同，并承诺全面履行合同，绝不反悔。

 响 应 单 位 ： （盖章）

 法人或委托人： （签字）

联系人电话：

附件：具体清单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 含税单价（元） | 小计（元） |
| 一 | 道路工程 |  |  |  |  |
|  | 一、人行道 |  |  |  |  |
| 1 | 拆除人行道1、挖除人行道，含垃圾外运、消纳等，运距由投标人自行考虑 | m2 | 11 | 150.41 | 1654.51 |
| 2 | 人行道整形碾压1、路床（槽）整形 人行道整形碾压 | m2 | 11 | 1.94 | 21.34 |
| 3 | 人行道块料铺设1、6cm透水步砖2、3cm 粗砂干拌掺硬水泥3、透水土工布4、15cmC20无砂大孔砼5、15cm级配碎石6、30cm塘渣回填（粒径≤10cm，压实度不小于92%） | m2 | 11 | 282.73 | 3110.03 |
|  | 二、车行道 |  |  |  |  |
| 4 | 铣刨路面1、老路铣刨，含垃圾外运、消纳等，运距由投标人自行考虑；2、残值回收综合考虑 | m2 | 101.9 | -6.17 | -628.72 |
| 5 | 透层、粘层1、乳化沥青（0.5+0.1L/M）粘层油(PC-3) | m2 | 101.9 | 1.5 | 152.85 |
| 6 | 沥青混凝土1、4cm 沥青马蹄脂碎石混合料（SMA-13）2、适用于已建段调平，详01号纵断面联系单 | m2 | 101.9 | 72.3 | 7367.37 |
| 7 | 沥青混凝土1、8cm 粗粒式沥青砼(AC-25C)（原生） | m2 | 101.9 | 94.91 | 9671.33 |
| 8 | 封层1、乳化沥青（0.5+0.1L/M）粘层油(PC-3) | m2 | 101.9 | 4.42 | 450.4 |
| 9 | 水泥混凝土30cmC30混凝土 | m2 | 101.9 | 142.96 | 14567.62 |
| 10 | 碎石10cm级配碎石垫层 | m2 | 101.9 | 23.45 | 2389.56 |
| 11 | 山皮石120cm塘渣回填（）粒径≤10cm，压实度不小于92% | m2 | 101.9 | 161.12 | 16418.13 |
| 12 | 安砌侧（平、缘）石1、花岗岩路缘石15×35×100cm，2cmM10水泥砂浆，C20素砼护膀 | m | 4.4 | 145.43 | 639.89 |
| 13 | 安砌侧（平、缘）石1、12×12×100cm花岗岩平石，2cmM10水泥砂浆2、8×10×50cm 现浇C25透水混凝土 | m | 4.4 | 36.62 | 161.13 |
|  | 三、措施项目费 |  |  |  |  |
| 14 | 组织措施项目费 | 项 | 1 | 1293.5 | 1293.5 |
| 15 | 技术措施项目费 | 项 | 1 | 261641.75 | 261641.75 |
|  | 四、规费 |  |  |  |  |
| 16 | 规费 | 项 | 1 | 2088.98 | 2088.98 |
|  | 五、税金 |  |  |  |  |
| 17 | 税金 | 项 | 1 | 28889.97 | 28889.97 |
| 小计（元） |  |  | 349889.64 |
| 二 | 管线工程 |  |  |  |  |
|  | 一、土方工程 |  |  |  |  |
| 1 | 挖沟槽土方 | m3 | 234.62 | 5.12 | 1201.25 |
| 2 | 回填方回填级配砂石，（粗砂、碎石=3:7） | m3 | 75.5 | 279.2 | 21079.6 |
| 3 | 换填垫层管道基础换填砂垫层 | m3 | 26 | 307.09 | 7984.34 |
| 4 | 回填方1、素土回填夯实 | m3 | 18.62 | 14.2 | 264.4 |
| 5 | 余方弃置 | m3 | 213.21 | 51.02 | 10877.97 |
| 6 | 渣土消纳处置费用 | m3 | 213.21 | 82.57 | 17604.75 |
|  | 二、污水工程 |  |  |  |  |
| 7 | 混凝土井污水检查井（平均井深3400mm）：1、尺寸：1100\*1100钢筋混凝土井2、井筒采用M10水泥砂浆砌筑MU15砖,井室采用C30/P6钢筋砼3、200厚C30/P6钢筋混凝土底板，100厚C15素混凝土垫层，120mmC30/P6钢筋混凝土顶板4、检查井井盖、座采用φ700自调式防盗防沉降重型球墨铸铁井盖、座(D400级),且检查井内均设置聚乙烯安全网(可以承重350kg以上重量),所有检查井均安装钢塑爬梯(做法详见06MS201-6,16)和设置窝脚(做法及要求详见02S515-146、148、149),井盖上印有"雨"的字样5、含钢筋、模板等，具体做法详见图纸 | 座 | 4 | 11140.64 | 44562.56 |
| 8 | 铸铁管球墨铸铁管DN400污水管，150厚砂石，（粗砂、碎石=3:7）垫层，闭水试验 | m | 20 | 449.96 | 8999.2 |
| 9 | 塑料管PE实壁管DN400污水管牵引施工，含拖拉管设备进出场费，开挖拖拉管施工工作面 | m | 127 | 816.98 | 103756.46 |
| 10 | 拆除管道现状污水管道挖除DN200 | m | 6 | 150 | 900 |
| 11 | 拆除井现状污水井挖除 | 座 | 1 | 3000 | 3000 |
|  | 三、措施项目费 |  |  |  |  |
| 12 | 组织措施项目费 | 项 | 1 | 13145.46 | 13145.46 |
| 13 | 技术措施项目费 | 项 | 1 | 207462.03 | 207462.03 |
|  | 四、规费 |  |  |  |  |
| 14 | 规费 | 项 | 1 | 21229.76 | 21229.76 |
|  | 五、税金 |  |  |  |  |
| 15 | 税金 | 项 | 1 | 41586.1 | 41586.1 |
| 小计（元） |  |  | 503653.88 |
| 合计（元） |  |  | 853544 |

注：1、具体清单中发票种类及税率为：增值税 专用 发票，税率 9% 。

2、清单子项、数量是估算的或是预计的数量，含税单价为预估结算上报单价，仅作为报价的共同基础。

**四、拟委派的主要管理、技术和特殊工种人员一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 年龄 | 拟在本项目中担任的职务 | 技术职务 | 工作年限 | 类似施工经验年限 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

备注：本表后附相关人员证书、证明资料等。

**五、拟投入本工程主要施工机械设备表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 国别产地 | 制造年份 | 额定功率(kw) | 生产能力 | 数量（台） | 预计进场时间 |
| 小计 | 其中 |
| 自有 | 新购 | 租赁 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：本表后附相关设备证明资料

**六、完成的类似项目情况表（如有）**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 项目内容 |  |
| 合同价格 |  |
| 甲方名称 |  |
| 甲方联系人及电话 |  |
| 项目概况及履约情况 |  |
| 备注 |  |

备注：本表后附相关证明材料 (合同协议书) 。

**七、 承 诺 书**

致杭州交通高等级公路养护有限公司 ：

通过对贵单位 仓泽云庭小区周边新增污水管道项目专项作业 工程项目选择文件认真研究后，我单位郑重承诺：

1.我单位完全接受贵方 仓泽云庭小区周边新增污水管道项目专项作业 工程项目选择文件的各项要求,保证在实施过程中，坚决执行合同约定，承担合同责任,并全面履行合同义务。

2.我方在响应、合同签署阶段已对选择文件进行详细核查，对其做出的判断和决策负责，在合同履行过程中不因上述问题向甲方提出任何索赔。

3.我方保证接到中选通知后，按响应文件及合同协议书的要求，及时做好人员、设备、物资的安排；保证全部承包工程不分包、不转包；并随时接受贵单位的检查和验收。如施工过程中，我方未达到贵方要求和自身承诺，自愿接受贵方调整工程任务，直至解除合同的一切处理，并承担一切责任。

4.我方服从贵方、业主要求和总体施工安排，无条件接受贵方对我方的安排及内容调整，并承诺绝不以此作为借口提出增加费用要求。

5.为加强对本工程的施工管理，我单位承诺拟派现场负责人一致，全权负责本工程的建设。没有贵单位认可，不更换他人，不随意离开现场，确保负责人尽职尽责、自始至终地抓好整个项目建设，如有违约，愿接受贵单位处罚。

6.施工过程中，我方一定要加强施工现场劳务管理，保证绝不出现恶意讨薪、停工罢工、聚众上访，围堵、围攻贵方及相关管理单位的不良行为。

7.施工过程中，不论任何原因引起的窝工及误工，均由我方根据施工实际情况及时调整资源配置，决不向贵方申请任何误工索赔。

8.我方确保所担负的工程任务按贵方规定时间完工，如因我方原因造成工期延长，自愿接受贵方处罚。

9.在施工过程中坚决做到安全生产，绝不偷工减料，不发生安全质量事故或问题。如出现安全质量事故，造成的一切损失由我方承担。

10.我方在报价时（含二、三次报价）已充分考虑到施工中的各种影响因素及可能出现的各种风险，施工过程中决不提出涨价及补偿要求。

11.在合同执行过程中，我方将严格执行合同条款约定，全面履行合同义务和责任，服从贵方管理和领导，全面执行贵方的各项管理制度。

12.我方所有参加施工的劳务人员工资均由我方发放，如造成人员工资拖欠的，自愿承担所有责任，决不再向贵方索要。

13.我方承诺签订合同后，将及时为拟投入本工程的我方全部人员、财产、机械设备购买保险。若因我方自身原因造成人员伤亡、设备的毁坏，我单位将自行承担一切损失和责任，保证不再要求贵方承担经济损失补偿。

 响应单位： （盖公章）

法定代表人或授权委托人： （盖章或签字）

日期： 年 月 日

**八、资格审查资料**

1、营业执照、资质等级证书、安全许可证等

**九、其它材料**

1、响应人认为有必要提供的其他材料